# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής – λειτουργία DPC (Digital Pitch Control)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής σε μια περιοχή από 0,50 φορές έως 2,00 φορές. Το αρχείο αναπαράγεται σε φυσικούς τόνους χάρη στη λειτουργία ψηφιακής επεξεργασίας.

1. Στη λειτουργία διακοπής ή αναπαραγωγής, επιλέξτε DISP/MENU - "DPC(Speed Control)" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

2. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "ON" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το – ή + για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

   Η ταχύτητα μειώνεται κατά 0,05 φορές (από ×0.50 έως ×1.00).

   Η ταχύτητα αυξάνεται κατά 0,10 φορές (από ×1.00 έως ×2.00).

   Όταν πατάτε παρατεταμένα κάθε κουμπί, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα συνεχόμενα.

   Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής εγγραφής, η ταχύτητα αναπαραγωγής είναι ρυθμισμένη σε "×0.70".

#### Σημείωση

- Η λειτουργία μείωσης θορύβου δεν λειτουργεί αν ρυθμίσετε την επιλογή "DPC(Speed Control)" σε "ON".

#### Υπόδειξη

- Για να επαναφέρετε την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέξτε "OFF" στο βήμα 2.