# Αντιμετώπιση προβλημάτων

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ο ήχος ακούγεται μόνο από ένα κανάλι.

- Όταν η έξοδος ήχου μιας εξωτερικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι μονοφωνική και η λειτουργία εγγραφής έχει ρυθμιστεί σε "192kbps(MONO)" (SHQ) ή "128kbps(MONO)" (HQ), οι ήχοι εγγράφονται μόνο σε ένα κανάλι. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τη λειτουργία εγγραφής σε "48kbps(MONO)" (SP) ή "8kbps(MONO)" (LP) στο μενού.

### Σχετικό θέμα

- Επιλογή της λειτουργίας αναπαραγωγής (REC Mode)