# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Σχεδιασμός και προδιαγραφές

#### Χωρητικότητα (χωρητικότητα διαθέσιμη στο χρήστη)

4 GB (περίπου 3,60 GB = 3.865.470.566 Byte)

Μια μικρή ποσότητα εσωτερικής μνήμης χρησιμοποιείται για διαχείριση αρχείων και, συνεπώς, δεν είναι διαθέσιμη για αποθήκευση χρήστη.

#### Μέγιστος αριθμός φακέλων (για μια μονάδα)

400 φάκελοι

#### Μέγιστος αριθμός φακέλων (για ένα φάκελο)

199 αρχεία

#### Μέγιστος αριθμός αρχείων (για μια μονάδα)

4.074 αρχεία (Όταν περιέχονται 21 φάκελοι σε μια μονάδα.)

#### Εύρος συχνότητας

SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz

HQ: 75 Hz - 17.000 Hz

SP: 75 Hz - 14.000 Hz

LP: 75 Hz - 3.500 Hz

#### Συμβατές μορφές αρχείων

MP3 (*1)

Ταχύτητα μεταφοράς bit: 32 kbps - 320 kbps (Υποστηρίζει μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς bit (VBR))

Συχνότητες δειγματοληψίας: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Επέκταση αρχείου: .mp3

#### Συχνότητες δειγματοληψίας και ταχύτητες μεταφοράς bit για εγγεγραμμένα αρχεία MP3 σε κάθε λειτουργία εγγραφής

SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps

HQ: 44,1 kHz, 128 kbps

SP: 44,1 kHz, 48 kbps

LP: 11,025 kHz, 8 kbps

#### Εύρος συχνότητας για τη λήψη ραδιοφώνου FM (*2)

87,50 MHz - 108,00 MHz

IF 128 kHz

#### Κεραία FM (*2)

Κεραία καλωδίου στερεοφωνικών ακουστικών

#### Ηχείο

Διάμετρος περίπου 28 mm

#### Είσοδος/Έξοδος

Βύσμα μικροφώνου (μίνι βύσμα, στερεοφωνικό)

είσοδος για βύσμα τροφοδοσίας, ελάχιστο επίπεδο εισόδου 0,6 mV

Βύσμα ακουστικών (μίνι βύσμα, στερεοφωνικό)

έξοδος για ακουστικά αντίστασης 8 Ω - 300 Ω

Σύνδεση USB (μίνι βύσμα B USB)

Συμβατό με Υψηλής-Ταχύτητας USB

Υποδοχή κάρτας μνήμης

Memory Stick Micro™ (M2™)/Υποδοχήκάρταςμνήμης microSD

#### Έλεγχος ταχύτητας αναπαραγωγής (DPC)

2,00 φορές – 0,50 φορές

#### Έξοδος ισχύος

300 mW

#### Απαιτήσεις ισχύος

Δύο αλκαλικές μπαταρίες LR03 (μέγεθος AAA) (παρέχονται): Συνεχές ρεύμα 3,0 V

Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (δεν παρέχονται): Συνεχές ρεύμα 2.4 V

#### Θερμοκρασία λειτουργίας

5 °C - 35 °C

#### Διαστάσεις (π/υ/β) (δεν περιλαμβάνονται τα μέρη που προεξέχουν και τα χειριστήρια) (JEITA) (*3)

Περίπου 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

#### Βάρος (JEITA) (*3)

Περίπου 74 g, συμπεριλαμβανομένων δύο αλκαλικών μπαταριών LR03

#### Παρεχόμενα εξαρτήματα

Ανατρέξτε στο "Οδηγός γρήγορης έναρξης" που παρέχεται με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής σας.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

*1 Υποστηρίζεται επίσης η αναπαραγωγή αρχείων MP3 που έχουν εγγραφεί με τη χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Δεν υποστηρίζονται όλοι οι κωδικοποιητές.

*2 Μόνο ICD-PX333F

*3 Μετρούμενη τιμή σύμφωνα με το πρότυπο JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

### Μέγιστος χρόνος εγγραφής (*1)(*2)

Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής όλων των φακέλων είναι όπως περιγράφεται παρακάτω.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Ενσωματωμένη μνήμη

44 ώ. 40 λεπ.

Κάρτα μνήμης

2 GB: 22 ώ. 20 λεπ.

4 GB: 44 ώ. 40 λεπ.

8 GB: 89 ώ. 25 λεπ.

16 GB: 178 ώ.

32 GB: 357 ώ.

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Ενσωματωμένη μνήμη

67 ώ. 5 λεπ.

Κάρτα μνήμης

2 GB: 33 ώ. 30 λεπ.

4 GB: 67 ώ. 5 λεπ.

8 GB: 134 ώ.

16 GB: 268 ώ.

32 GB: 536 ώ.

#### 48kbps(MONO)(SP)

Ενσωματωμένη μνήμη

178 ώ.

Κάρτα μνήμης

2 GB: 89 ώ. 25 λεπ.

4 GB: 178 ώ.

8 GB: 357 ώ.

16 GB: 715 ώ.

32 GB: 1.431 ώ.

#### 8kbps(MONO)(LP)

Ενσωματωμένη μνήμη

1.073 ώ.

Κάρτα μνήμης

2 GB: 536 ώ.

4 GB: 1.073 ώ.

8 GB: 2.147 ώ.

16 GB: 4.294 ώ.

32 GB: 8.589 ώ.

(ώ.: ώρες/λεπ.: λεπτά)

*1 Όταν πρόκειται να πραγματοποιήσετε συνεχόμενη εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με καινούριες στο μέσο της εγγραφής. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ανατρέξτε στην παράγραφο "Διάρκεια μπαταρίας".

*2 Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής σε αυτό το θέμα δίνεται μόνο ως αναφορά, και ενδεχομένως να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας.