# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Χρήση προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής ήχου ενώ είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν παρέχεται). Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν παρέχεται) σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB στο παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης USB.
3. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης USB στη σύνδεση (USB) της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.

#### Σημείωση

- Κατά την εγγραφή (η ένδειξη λειτουργίας ανάβει ή αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα) ή την πρόσβαση σε δεδομένα (η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα),
  - η συσκευή εγγραφής ήχου δεν πρέπει να συνδέεται ή να αποσυνδέεται από τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB που είναι συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος USB που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν πρέπει να συνδέεται στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ή να αποσυνδέεται από αυτήν.
  Αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα. Αν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής πρέπει να επεξεργαστεί μεγάλη ποσότητα δεδομένων, το παράθυρο εκκίνησης ενδέχεται να εμφανιστεί για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Περιμένετε μέχρι να πάψει να εμφανίζεται η ένδειξη εκκίνησης από το παράθυρο ενδείξεων.
- Κατά τη χρήση ενός προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB, η ένδειξη μπαταρίας δεν εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.

### Σχετικό θέμα

- Αποσύνδεση συσκευής ψηφιακής εγγραφής από προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB