# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας (LED)

Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ένδειξη λειτουργίας κατά τη λειτουργία.

1. Στη λειτουργία διακοπής, επιλέξτε DISP/MENU - "Detail Menu" - "LED" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

2. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "ON" ή "OFF" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
3. Πατήστε (διακοπή) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.

#### Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα στοιχεία μενού.

ON:

Κατά τη διάρκεια πρόσβασης στη μνήμη, της εγγραφής ή της αναπαραγωγής, η ένδειξη λειτουργίας ανάβει ή αναβοσβήνει.

(Αρχική ρύθμιση)

OFF:

Η ένδειξη λειτουργίας δεν ανάβει ούτε αναβοσβήνει, ακόμη και κατά τη λειτουργία.

#### Σημείωση

- Όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή, η ένδειξη λειτουργίας ανάβει ή αναβοσβήνει ακόμη κι αν στη ρύθμιση "LED" έχει επιλεγεί "OFF".