# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Αλλαγή της ευαισθησίας σάρωσης (μόνο ICD-PX333F)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία σάρωσης κατά την προεπιλογή σταθμών ραδιοφώνου FM.

1. Στη λειτουργία λήψης ραδιοφώνου FM, επιλέξτε DISP/MENU - "Scan Sensitivity" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

2. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "High" ή "Low" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
3. Πατήστε (διακοπή) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.

#### Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα στοιχεία μενού.

High:

Η ευαισθησία σάρωσης έχει ρυθμιστεί στο υψηλό επίπεδο.

(Αρχική ρύθμιση)

Low:

Η ευαισθησία σάρωσης έχει ρυθμιστεί στο χαμηλό επίπεδο.