# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AVLS (μόνο για ευρωπαϊκά μοντέλα)

Όταν η λειτουργία AVLS είναι ρυθμισμένη σε "ON", η ένδειξη "AVLS" ανάβει και δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου σε στάθμη που υπερβαίνει το καθορισμένο επίπεδο AVLS. Η λειτουργία αυτή είναι ρυθμισμένη σε "ON" κατά την αγορά, αλλά μπορείτε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

1. Στη λειτουργία διακοπής ή αναπαραγωγής, επιλέξτε DISP/MENU - "AVLS" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
2. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "OFF" (όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία AVLS) ή "ON" (όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία AVLS) και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
   Όταν επιλέξετε "OFF", εμφανίζεται το μήνυμα "AVLS OFF?" συνοδευόμενο από έναν χαρακτηριστικό ήχο. Όταν επιλέξετε "ON", συνεχίστε με το βήμα 4.

3. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "YES" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
   Αν θέλετε να ακυρώσετε τη ρύθμιση που επιλέξατε, επιλέξτε "NO" σε αυτό το βήμα.
4. Πατήστε (διακοπή) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.

#### Σημείωση

- Αν πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των αρχείων σε ένταση ήχου που υπερβαίνει την καθορισμένη στάθμη AVLS για καθορισμένη χρονική περίοδο, θα εμφανιστεί η ένδειξη "AVLS" και το "AVLS" στο μενού ορίζεται αυτόματα στην επιλογή "ON".
- Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία AVLS, πρέπει να προσέχετε για να μην είναι υπερβολικά υψηλή η ένταση ήχου.
- Όταν ακούτε τον ήχο με ακουστικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η λειτουργία AVLS ενεργοποιείται αυτόματα, ακόμα και αν έχετε ορίσει την επιλογή "AVLS" σε "OFF" στο μενού.

### Σχετικό θέμα

- Πληροφορίες για τη λειτουργία AVLS (μόνο Ευρωπαϊκά μοντέλα)