# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Πληροφορίες για τη λειτουργία AVLS (μόνο Ευρωπαϊκά μοντέλα)

Η λειτουργία AVLS (Automatic Volume Limiter System) σάς επιτρέπει να ακούτε τον ήχο σε μέτρια ένταση όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

Η λειτουργία AVLS περιορίζει τη μέγιστη ένταση για την αποτροπή της πρόκλησης προβλημάτων στην ακοή ή απόσπασης της προσοχής, και τη διατηρεί επίσης σε μέτριο επίπεδο.

### Όταν το "AVLS" είναι ρυθμισμένο στο "ON"

Όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε επίπεδο που υπερβαίνει το επίπεδο που καθορίζεται από το AVLS, ανάβει η ένδειξη "AVLS". Δεν είναι δυνατό να ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε επίπεδο που υπερβαίνει το όριο.

#### Σημείωση

- Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής εγγραφής, η λειτουργία "AVLS" ορίζεται στην επιλογή "ON". Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των αρχείων στην αρχική ένταση ήχου, χρησιμοποιήστε το μενού για να ορίσετε τη λειτουργία "AVLS" στην επιλογή "OFF".