# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου ήχου

1. Μετακινήστε το διακόπτη HOLD・POWER ON/OFF προς την κατεύθυνση του "POWER ON/OFF" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής ή προς το κέντρο για να ελευθερώσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής από την κατάσταση HOLD.
   Εμφανίζεται το παράθυρο διακοπής λειτουργίας.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο που θα αναπαραχθεί.
   Εάν δεν επιλέξετε ένα αρχείο, το αρχείο που μόλις εγγράφηκε θα αναπαραχθεί.
3. Πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

   Ξεκινάει η αναπαραγωγή και η ένδειξη λειτουργίας () ανάβει με πράσινο χρώμα.

4. Πατήστε VOL –/+ για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

#### Σημείωση

- Για τους πελάτες στην Ευρώπη μόνο:

  Όταν η λειτουργία "AVLS" ρυθμιστεί στην επιλογή "ON" στο μενού και ανάβει η ένδειξη "AVLS", δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου σε στάθμη που υπερβαίνει το καθορισμένο επίπεδο AVLS. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των αρχείων στην αρχική ένταση ήχου, χρησιμοποιήστε το μενού για να ορίσετε τη λειτουργία "AVLS" στην επιλογή "OFF".

#### Υπόδειξη

- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε (διακοπή).

### Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση της συσκευής
- Κατάργηση της λειτουργίας HOLD
- Επιλογή φακέλου και αρχείου
- Διάφορες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής