# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Επιλογή της ευαισθησίας του μικροφώνου (Mic Sensitivity)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου για το ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ρυθμίστε αυτό το στοιχείο μενού πριν ξεκινήσετε την εγγραφή.

1. Στη λειτουργία διακοπής ή αναπαραγωγής, επιλέξτε DISP/MENU - "Detail Menu" - "Mic Sensitivity" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

2. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο της ευαισθησίας μικροφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
3. Πατήστε (διακοπή) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.

#### Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα στοιχεία μενού.

High:

Για την εγγραφή ενός ήχου σε μεγάλη απόσταση από τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής ή ενός ήχου χαμηλής έντασης, όπως εγγραφή σε μεγάλο χώρο.

Medium:

Για την εγγραφή του ήχου μιας κανονικής συνομιλίας ή συνάντησης, όπως εγγραφές σε χώρους συνεδριάσεων ή κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

(Αρχική ρύθμιση)

Low:

Για την εγγραφή υπαγόρευσης με το μικρόφωνο κοντά στο στόμα, ενός ήχου σε κοντινή απόσταση από τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής ή ενός δυνατού ήχου.

#### Σημείωση

- Κατά την εγγραφή FM, η ρύθμιση Mic Sensitivity απενεργοποιείται (μόνο ICD-PX333F).

### Σχετικό θέμα

- Εγγραφή εκπομπών ραδιοφώνου FM (μόνο ICD-PX333F)