# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Αυτόματη έναρξη της εγγραφής κατά την ανίχνευση ήχου – λειτουργία VOR

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία VOR (Voice Operated Recording) σε "ON", για να πραγματοποιεί η συσκευή ψηφιακής εγγραφής έναρξη εγγραφής όποτε ανιχνεύει ήχο και να διακόπτει την εγγραφή όταν δεν ακούγεται ήχος, απενεργοποιώντας με τον τρόπο αυτό την εγγραφή κατά τα διαστήματα που δεν ακούγεται ήχος.

1. Στη λειτουργία διακοπής ή αναπαραγωγής, επιλέξτε DISP/MENU - "VOR" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

2. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "ON" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
   Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής εγγραφής, η λειτουργία "VOR" ορίζεται στην επιλογή "OFF".
3. Πατήστε (διακοπή) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.
4. Πατήστε REC/PAUSE.

   Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζονται οι ενδείξεις "VOR" και "".

   Η εγγραφή διακόπτεται όταν δεν ανιχνεύεται ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη "PAUSE". Όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής ανιχνεύσει πάλι ήχο, αρχίζει ξανά η εγγραφή.

#### Σημείωση

- Η λειτουργία VOR επηρεάζεται από τον ήχο του περιβάλλοντος. Ρυθμίστε το "Mic Sensitivity" στο μενού ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής. Αν η εγγραφή δεν είναι ικανοποιητική αφού αλλάξετε τη ρύθμιση "Mic Sensitivity" ή αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια σημαντική εγγραφή, στη ρύθμιση "VOR" επιλέξτε "OFF" στο μενού.
- Κατά την εγγραφή FM, η λειτουργία VOR δεν λειτουργεί (μόνο ICD-PX333F).

#### Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία VOR, ρυθμίστε το "VOR" σε "OFF" στο βήμα 2.

### Σχετικό θέμα

- Εγγραφή εκπομπών ραδιοφώνου FM (μόνο ICD-PX333F)
- Χρήση του μενού
- Επιλογή της ευαισθησίας του μικροφώνου (Mic Sensitivity)