# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο

Όταν συνδέετε ένα στερεοφωνικό μικρόφωνο στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής και η λειτουργία εγγραφής έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία "SHQ" ή "HQ", μπορείτε να εγγράψετε στερεοφωνικό ήχο. Μπορείτε να αναπαράγετε στερεοφωνικό ήχο, χρησιμοποιώντας τα στερεοφωνικά ακουστικά.

1. Συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο () στο βύσμα όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται στη λειτουργία διακοπής.

   Η ένδειξη "Select Input" εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων. Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη "Select Input", ρυθμίστε τη στο μενού.
2. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "MIC IN" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
3. Πατήστε (διακοπή) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.
4. Πατήστε REC/PAUSE για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

   Το ενσωματωμένο μικρόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

   Αν η στάθμη εισόδου δεν είναι αρκετά ισχυρή, αλλάξτε τη ρύθμιση "Mic Sensitivity" στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.

   Όταν είναι συνδεδεμένο ηλεκτρικό μικρόφωνο, η ισχύς παρέχεται αυτόματα στο μικρόφωνο από τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.

#### Σημείωση

- Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, ελέγξτε την ποιότητα ήχου της συνομιλίας και το επίπεδο εγγραφής προτού ξεκινήσετε την εγγραφή.
- Αν γίνει εγγραφή του ήχου "μπιπ" ή του σήματος τηλεφωνικής επιλογής, η συνομιλία μπορεί να εγγραφεί με χαμηλότερο επίπεδο ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη συνομιλία μετά την έναρξη της συνομιλίας.
- Η λειτουργία VOR ενδέχεται να μην λειτουργήσει, ανάλογα με το είδος του τηλεφώνου ή την κατάσταση της γραμμής.
- Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ταλαιπωρία, ακόμα και αν δεν είναι δυνατό να εγγράψετε μια συνομιλία χρησιμοποιώντας τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.

#### Υπόδειξη

- Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε (διακοπή).
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο συμπυκνωτή ηλεκτρίτη τύπου ακουστικών (δεν παρέχεται), για να εγγράψετε ήχο από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν το μικρόφωνο.

### Σχετικό θέμα

- Επιλογή της ευαισθησίας του μικροφώνου (Mic Sensitivity)
- Επιλογή του τρόπου εισόδου (Select Input)