# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού FM αυτόματα (αυτόματη σάρωση) (μόνο ICD-PX333F)

Το καλώδιο ακουστικών λειτουργεί ως κεραία FM, επομένως, συνδέστε τα ακουστικά στο βύσμα (ακουστικά) κατά την ακρόαση ραδιοφώνου FM.

#### Σημείωση

- Κατά τη λήψη FM, η λειτουργία DPC και η λειτουργία μείωσης θορύβου δεν λειτουργούν.

1. Στη λειτουργία διακοπής, επιλέξτε DISP/MENU - "FM Radio" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

   Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής εισέρχεται στη λειτουργία ραδιοφώνου FM.

2. Πατήστε σύντομα το DISP/MENU, για να μετακινήσετε τους δρομείς (, ) στις δύο πλευρές της ένδειξης συχνότητας, στην επάνω γραμμή του παραθύρου ενδείξεων.

   Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι πλέον έτοιμη για να συντονιστεί σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, κάνοντας σάρωση συχνοτήτων.

3. Πατήστε παρατεταμένα – ή + μέχρι να αρχίσουν να αλλάζουν στην οθόνη τα ψηφία της συχνότητας.
   Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής σαρώνει αυτόματα τις ραδιοφωνικές συχνότητες και σταματά, όταν ανιχνεύει σταθμό που ακούγεται καθαρά.
4. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πατήστε (διακοπή).

#### Υπόδειξη

- Αν δεν μπορείτε να συντονίσετε έναν σταθμό, πατήστε επανειλημμένα – ή + για να αλλάξετε τη συχνότητα βήμα προς βήμα.

### Σχετικό θέμα

- Εναλλαγή της εξόδου ραδιοφώνου FM μεταξύ των ηχείων και των ακουστικών (μόνο ICD-PX333F)
- Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού FM χειροκίνητα (χειροκίνητη σάρωση) (μόνο ICD-PX333F)