# Αντιμετώπιση προβλημάτων

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Η ένταση ήχου αναπαραγωγής είναι χαμηλή. Εμφανίζεται η ένδειξη "AVLS".

- Η λειτουργία AVLS (Automatic Volume Limiter System) περιορίζει τη μέγιστη ποσότητα των ήχων αναπαραγωγής κατά τη χρήση των ακουστικών. Ρυθμίστε το "AVLS" σε "OFF" στο μενού. Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία "OFF", πρέπει να προσέχετε για να μην είναι υπερβολικά υψηλή η ένταση ήχου.

### Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AVLS (μόνο για ευρωπαϊκά μοντέλα)