# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Συντονισμός σε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό (μόνο ICD-PX333F)

Όταν έχετε ήδη προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα σταθμό επιλέγοντας τον αριθμό του προεπιλεγμένου σταθμού.

1. Στη λειτουργία διακοπής, επιλέξτε DISP/MENU - "FM Radio" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

   Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής εισέρχεται στη λειτουργία ραδιοφώνου FM.

2. Πατήστε σύντομα το DISP/MENU, για να μετακινήσετε τους δρομείς (, ) στις δύο πλευρές της ένδειξης αριθμού προεπιλεγμένου σταθμού, στην κάτω γραμμή του παραθύρου.

   Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι πλέον έτοιμη για συντονισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, επιλέγοντας έναν αριθμό προεπιλεγμένου σταθμού.
3. Πατήστε επανειλημμένα – ή + μέχρι να εμφανιστεί ο προεπιλεγμένος αριθμός (P) που θέλετε.
4. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πατήστε (διακοπή).

### Σχετικό θέμα

- Αυτόματη προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών FM (μόνο ICD-PX333F)
- Χειροκίνητη προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών FM (μόνο ICD-PX333F)
- Εναλλαγή της εξόδου ραδιοφώνου FM μεταξύ των ηχείων και των ακουστικών (μόνο ICD-PX333F)