# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Εγγραφή από εξωτερικό εξοπλισμό

Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία MP3 χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή, εγγράφοντας ήχο από άλλον εξοπλισμό που έχει συνδεθεί με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.

#### Υπόδειξη

- Όταν επιλέγετε "Audio IN" στο μενού "Scene Select", οι ρυθμίσεις που είναι κατάλληλες για εγγραφή από άλλον εξοπλισμό είναι ήδη επιλεγμένες.
- Πριν την έναρξη της εγγραφής, συνιστάται να πραγματοποιήσετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή ή να παρακολουθήσετε την εγγραφή.
- Αν η στάθμη εισόδου δεν είναι αρκετά ισχυρή, συνδέστε το βύσμα ακουστικών (μίνι βύσμα, στερεοφωνικό) του άλλου εξοπλισμού στην βύσμα της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και ρυθμίστε τη στάθμη έντασης ήχου στον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής ενώ ελέγχετε τον οδηγό στάθμης εγγραφής.

1. Συνδέστε ένα εξωτερικό εξοπλισμό () στο βύσμα της συσκευής ψηφιακής εγγραφής όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής.

   Συνδέστε το βύσμα εξόδου ήχου (στερεοφωνικό μίνι-βύσμα) άλλου εξοπλισμού στο βύσμα της συσκευής ψηφιακής εγγραφής με τη χρήση καλωδίου ήχου (δεν παρέχεται).

   Η ένδειξη "Select Input" εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.

   Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη "Select Input", ρυθμίστε τη στο μενού.

2. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "Audio IN" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
3. Πατήστε (διακοπή) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.
4. Πατήστε REC/PAUSE για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
   Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα απενεργοποιούνται αυτόματα και γίνεται εγγραφή του ήχου από τον εξοπλισμό που έχει συνδεθεί.
5. Αρχίστε την αναπαραγωγή στον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.

#### Σημείωση

- Όταν η έξοδος ήχου μιας εξωτερικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι μονοφωνική και η λειτουργία εγγραφής έχει ρυθμιστεί σε "192kbps(MONO)" (SHQ) ή "128kbps(MONO)" (HQ), οι ήχοι εγγράφονται μόνο σε ένα κανάλι. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τη λειτουργία εγγραφής σε "48kbps(MONO)" (SP) ή "8kbps(MONO)" (LP) στο μενού.

#### Υπόδειξη

- Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε (διακοπή).

### Σχετικό θέμα

- Εγγραφή του ήχου αναπαραγωγής της συσκευής ψηφιακής εγγραφής σε εξωτερικό εξοπλισμό
- Επιλογή του τρόπου εισόδου (Select Input)
- Επιλογή μιας σκηνής εγγραφής για κάθε κατάσταση
- Επιλογή της λειτουργίας αναπαραγωγής (REC Mode)