# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Μείωση θορύβου κατά την εγγραφή (LCF(Low Cut))

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία LCF (Low Cut Filter) προκειμένου να μειώσετε μια χαμηλή συχνότητα, για μείωση της βοής του αέρα. Επομένως μπορείτε να εγγράφετε αρχεία με μεγαλύτερη ευκρίνεια.

1. Στη λειτουργία διακοπής ή εγγραφής, επιλέξτε DISP/MENU - "Detail Menu"-"LCF(Low Cut)" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

2. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "ON" ή "OFF" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
3. Πατήστε (διακοπή) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.

#### Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα στοιχεία μενού.

ON:

Η λειτουργία LCF είναι ενεργοποιημένη.

OFF:

Η λειτουργία LCF ακυρώνεται.

(Αρχική ρύθμιση)

#### Σημείωση

- Κατά την εγγραφή FM, η λειτουργία LCF δεν λειτουργεί (μόνο ICD-PX333F).

#### Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία LCF, επιλέξτε "OFF" στο βήμα 2.

### Σχετικό θέμα

- Εγγραφή εκπομπών ραδιοφώνου FM (μόνο ICD-PX333F)