# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Redukce šumu při nahrávání (LCF(Low Cut))

Je možné nastavit funkci LCF (Low Cut Filter), aby omezila nízké frekvence, a snížila tak zvuk větru, díky čemuž lze nahrát soubor zřetelněji.

1. V režimu zastavení nebo nahrávání vyberte volbu DISP/MENU - „Detail Menu“-„LCF(Low Cut)“ a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.

2. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte možnost „ON“ nebo „OFF“ a potvrďte stiskem tlačítka PLAY/STOP・ENTER.
3. Stisknutím tlačítka (stop) opusťte režim nabídky.

#### Popis položek nabídky

Můžete vybrat jednu z dostupných položek nabídky.

ON:

Funkce LCF je zapnuta.

OFF:

Funkce LCF je vypnuta.

(výchozí nastavení)

#### Poznámka

- Během nahrávání rádia FM nelze funkci LCF použít (pouze model ICD-PX333F).

#### Tip

- Chcete-li funkci LCF vypnout, vyberte v kroku 2 možnost „OFF“.

### Podobné téma

- Nahrávání rozhlasového vysílání v pásmu FM (pouze model ICD-PX333F)