# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Přehrávání zaznamenaného zvuku

1. Posunutím přepínače HOLD・POWER ON/OFF ve směru „POWER ON/OFF“ IC rekordér zapnete. Posunutím směrem do středu se ukončí stav HOLD IC rekordéru.
   Zobrazí se okno režimu zastavení.
2. Vyberte soubor, který chcete přehrát.
   Pokud žádný soubor nevyberete, přehraje se soubor, který jste zrovna nahráli.
3. Stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.

   Přehrávání začne a indikátor provozu () se zeleně rozsvítí.

4. Stiskem tlačítka VOL –/+ upravte hlasitost.

#### Poznámka

- Pouze pro zákazníky v Evropě:

  Pokud je funkce „AVLS“ v nabídce nastavena na hodnotu „ON“ a svítí indikátor „AVLS“, nemůžete nastavit hlasitost na vyšší úroveň, než je úroveň určená funkcí AVLS. Pokud chcete funkci vypnout a přehrávat soubory při původní hlasitosti, pomocí nabídky nastavte funkci „AVLS“ na hodnotu „OFF“.

#### Tip

- Stisknutím tlačítka (stop) zastavte přehrávání.

### Podobné téma

- Zapnutí napájení
- Zrušení funkce HOLD
- Výběr složky a souboru
- Různé operace při přehrávání