# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nahrávání z externích přístrojů

Soubory MP3 můžete vytvářet bez pomoci počítače záznamem zvuku z jiných přístrojů připojených k IC rekordéru.

#### Tip

- Pokud v nabídce „Audio IN“ vyberete možnost „Scene Select“, nastavení vhodná pro nahrávání z přídavného zařízení jsou zvolena automaticky.
- Před zahájením nahrávání doporučujeme nejprve pořídit zkušební nahrávku nebo nahrávání sledovat.
- Pokud není úroveň vstupního signálu dostatečně silná, připojte konektor sluchátek (minikonektor, stereofonní) jiného přístroje ke konektoru IC rekordéru a upravte na přístroji připojeném k IC rekordéru nastavení hlasitosti, přičemž sledujte ukazatel úrovně hlasitosti nahrávání.

1. Připojte externí zařízení () ke konektoru IC rekordéru, když je IC rekordér v režimu zastavení.

   Připojte výstupní zvukový konektor (stereofonní minikonektor) druhého přístroje ke konektoru na IC rekordéru pomocí zvukového kabelu (není součástí dodávky).

   Na displeji se objeví nápis „Select Input“.

   Pokud se nápis „Select Input“ nezobrazí, nastavte jej v nabídce.

2. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte možnost „Audio IN“ a potvrďte stiskem tlačítka PLAY/STOP・ENTER.
3. Stisknutím tlačítka (stop) opusťte režim nabídky.
4. Stisknutím tlačítka REC/PAUSE zahajte nahrávání.
   Vestavěné mikrofony se automaticky vypnou a nahrává se zvuk z připojeného zařízení.
5. Spusťte přehrávání na zařízení připojeném k IC rekordéru.

#### Poznámka

- Když je zvukový výstup externího zařízení připojeného k IC rekordéru monofonní a režim nahrávání je nastaven na hodnotu „192kbps(MONO)“ (SHQ) nebo „128kbps(MONO)“ (HQ), jsou zvuky nahrávány pouze v jednom kanálu. V tomto případě nastavte režim nahrávání v nabídce na hodnotu „48kbps(MONO)“ (SP) nebo „8kbps(MONO)“ (LP).

#### Tip

- Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko (stop).

### Podobné téma

- Nahrávání zvuku přehrávaného na IC rekordéru na externím zařízení
- Nastavení režimu vstupu (Select Input)
- Výběr nahrávací scény pro každou situaci
- Nastavení režimu nahrávání (REC Mode)