# Řešení potíží

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nelze přijímat rozhlasové stanice FM nebo je signál velmi rušený (pouze model ICD-PX333F).

- Nejsou připojena sluchátka (kabel sluchátek slouží jako anténa FM). Připojte sluchátka ke konektoru (sluchátka) a natáhněte kabel sluchátek.

- Funkce „DX/LOCAL“ je nastavena na hodnotu „LOCAL“. Nastavte ji na hodnotu „DX“.

### Podobné téma

- Přepínání citlivosti přijímače rozhlasového vysílání FM (pouze model ICD-PX333F)