# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění lidského hlasu – funkce redukce šumu

Funkce redukce hluku omezuje hluk okolního prostředí bez ovlivnění lidského hlasu, čímž se při poslechu přehrávaného zvuku dosahuje čistšího lidského hlasu.

1. V režimu zastavení nebo přehrávání posuňte přepínač NOISE CUT do polohy „ON“.
2. Vyberte možnost DISP/MENU - „Detail Menu“ - „Noise Cut Level“ a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.

3. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte možnost „Maximum“ nebo „Medium“ a potvrďte stiskem tlačítka PLAY/STOP・ENTER.
4. Stisknutím tlačítka (stop) opusťte režim nabídky.

#### Popisy položek nabídky

Můžete vybrat jednu z dostupných položek nabídky.

Maximum:

Úroveň redukce šumu bude vyšší.

(výchozí nastavení)

Medium:

Úroveň redukce šumu bude nižší. Tuto položku vyberte, pokud při nastavení funkce redukce šumu na hodnotu „Maximum“ není reprodukován jasný zvuk.

#### Poznámka

- Efekt funkce redukce šumu může být různý v závislosti na stavu nahrávaného hlasu.
- Při přehrávání souborů pomocí vestavěného reproduktoru a nahrávání rozhlasového vysílání FM (pouze model ICD-PX333F) funkce redukce šumu nefunguje.
- Pokud používáte vestavěný reproduktor, funkce redukce šumu není k dispozici.

#### Tip

- Chcete-li funkci redukce šumu vypnout, posuňte přepínač NOISE CUT do polohy „OFF“.

### Podobné téma

- Nahrávání rozhlasového vysílání v pásmu FM (pouze model ICD-PX333F)