# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Seznam nabídek

Níže uvedený seznam obsahuje položky nabídky a uvádí, ve kterém provozním režimu může IC rekordér provádět změny v nabídkách.

- Add/Overwrite: Režim zastavení
  - Add: Přidání nahrávky do dříve nahraného souboru (Add)
  - Overwrite: Přidání přepisovací nahrávky během přehrávání (Overwrite)
- VOR: Režim zastavení, režim nahrávání

  Automatické zahájení záznamu při zachycení zvuku – funkce VOR

- DPC(Speed Control): Režim zastavení, režim přehrávání

  Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC (Digital Pitch Control)

- Easy Search: Režim zastavení, režim přehrávání

  Rychlé vyhledávání požadovaného místa (Easy Search)

- Alarm: Režim zastavení

  Přehrávání souboru v požadovaném čase s budíkem

- AVLS: Režim zastavení, režim přehrávání

  Zapnutí a vypnutí funkce AVLS (pouze modely určené pro Evropu)

- Protect: Režim zastavení

  Ochrana souboru

- Divide: Režim zastavení
  - Divide Current Position: Režim zastavení

    Rozdělení souboru v aktuální pozici

  - Divide All Track Marks: Režim zastavení

    Rozdělení souboru ve všech pozicích značky stopy

- Move & Copy: Režim zastavení
  - Move File: Režim zastavení

    Přesunutí souboru do jiné složky

  - File Copy: Režim zastavení

    Kopírování souboru do jiné paměti

- Delete: Režim zastavení
  - Erase Track Mark: Režim zastavení

    Smazání značky stopy

  - Erase All Track Marks: Režim zastavení

    Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou

  - Erase All: Režim zastavení

    Mazání všech souborů ve složce

- Select Memory: Režim zastavení

  Výběr paměti

- FM Radio(*): Režim zastavení

  Ruční ladění rozhlasové stanice v pásmu FM (ruční prohledávání) (pouze model ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): Režimu příjmu rozhlasového vysílání v pásmu FM(*)

  Automatické předvolení rozhlasových stanic v pásmu FM (pouze model ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): Režimu příjmu rozhlasového vysílání v pásmu FM(*), Režimu nahrávání rozhlasového vysílání v pásmu FM(*)

  Přepínání citlivosti přijímače rozhlasového vysílání FM (pouze model ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): Režimu příjmu rozhlasového vysílání v pásmu FM(*)

  Přepínání citlivosti prohledávání (pouze model ICD-PX333F)

- Audio Output(*): Režimu příjmu rozhlasového vysílání v pásmu FM(*), Režimu nahrávání rozhlasového vysílání v pásmu FM(*)

  Přepínání výstupu rádia FM mezi reproduktorem a sluchátky (pouze model ICD-PX333F)

- Detail Menu: Režim zastavení, režim přehrávání, režim nahrávání
  - REC Mode:

    Nastavení režimu nahrávání (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: Režim zastavení, režim nahrávání

    Nastavení citlivosti mikrofonu (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): Režim zastavení, režim nahrávání

    Redukce šumu při nahrávání (LCF(Low Cut))

  - Select Input: Režim zastavení

    Nastavení režimu vstupu (Select Input)

  - Continuous Play: Režim zastavení, režim přehrávání

    Přehrávání souboru opakovaně

  - Noise Cut Level: Režim zastavení, režim přehrávání

    Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění lidského hlasu – funkce redukce šumu

  - LED: Režim zastavení

    Zapnutí a vypnutí indikátoru provozu (LED)

  - Language: Režim zastavení

    Nastavení jazyka zobrazení

  - Date&Time: Režim zastavení

    Nastavení hodin pomocí nabídky

  - Time Display: Režim zastavení

    Nastavení zobrazení hodin (Time Display)

  - Beep: Režim zastavení

    Zapnutí a vypnutí pípnutí (Beep)

  - Auto Power Off: Režim zastavení

    Nastavení času, po kterém dojde k vypnutí IC rekordéru (Auto Power Off)

  - Format: Režim zastavení

    Formátování paměti (Format)

* Pouze model ICD-PX333F