# Řešení potíží

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## IC rekordér nefunguje, i když stisknete libovolné tlačítko.

- Baterie jsou slabé.
- Napájení IC rekordéru je vypnuto. Posuňte přepínač HOLD・POWER ON/OFF ve směru polohy „POWER ON/OFF“ po dobu delší než 1 sekunda.
- Funkce HOLD je zapnuta. Posuňte přepínač HOLD・POWER ON/OFF směrem ke středu.

### Podobné téma

- Zapnutí napájení
- Zrušení funkce HOLD