# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC (Digital Pitch Control)

Rychlost přehrávání lze nastavit v rozmezí od 0,50krát do 2,00krát. Soubor je prostřednictvím funkce digitálního zpracovávání přehráván v přirozených tónech.

1. V režimu zastavení nebo přehrávání vyberte volbu DISP/MENU – „DPC(Speed Control)“ a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.

2. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte možnost „ON“ a potvrďte stiskem tlačítka PLAY/STOP・ENTER.
3. Během přehrávání můžete nastavit rychlost přehrávání stisknutím tlačítka – nebo +.

   Rychlost se sníží 0,05krát (od ×0.50 do ×1.00).

   Rychlost se zvýší 0,10krát (od ×1.00 do ×2.00).

   Pokud dané tlačítko stisknete a přidržíte, můžete rychlost měnit souvisle.

   Při zakoupení IC rekordéru je rychlost přehrávání nastavena na hodnotu „×0.70“.

#### Poznámka

- Funkce redukce šumu nefunguje, pokud nastavíte možnost „DPC(Speed Control)“ na hodnotu „ON“.

#### Tip

- Normální rychlost přehrávání obnovíte zvolením možnost „OFF“ v kroku 2.