# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Design a specifikace

#### Kapacita (pro uživatele dostupná kapacita)

4 GB (přibl. 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtů)

Malá část vestavěné paměti se používá pro správu souborů, a proto není k dispozici pro ukládání dat uživatelem.

#### Maximální počet složek (v jednotce)

400 složek

#### Maximální počet souborů (ve složce)

199 souborů

#### Maximální počet souborů (v jednotce)

4 074 souborů (Když se v jednotce nachází 21 složek.)

#### Frekvenční rozsah

SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz

HQ: 75 Hz - 17 000 Hz

SP: 75 Hz - 14 000 Hz

LP: 75 Hz - 3 500 Hz

#### Kompatibilní formáty souborů

MP3 (*1)

Bitový tok: 32 kb/s – 320 kb/s (Podporuje proměnlivý bitový tok (VBR))

Vzorkovací frekvence: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Přípona souboru: .mp3

#### Vzorkovací frekvence a bitové toky souborů MP3 nahraných v jednotlivých režimech nahrávání

SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps

HQ: 44,1 kHz, 128 kbps

SP: 44,1 kHz, 48 kbps

LP: 11,025 kHz, 8 kbps

#### Frekvenční rozsah pro příjem rozhlasového vysílání FM (*2)

87,50 MHz – 108,00 MHz

IF 128 kHz

#### Anténa FM (*2)

Kabelová anténa stereofonních sluchátek

#### Reproduktor

Průměr přibližně 28 mm.

#### Vstup/výstup

Konektor mikrofonu (minikonektor, stereo)

vstup pro připojení napájení, minimální vstupní úroveň 0,6 mV

Konektor sluchátek (minikonektor, stereo)

výstup pro sluchátka s impedancí 8 Ω - 300 Ω

Konektor USB (USB Mini-B)

kompatibilní s rozhraním High-Speed USB

Slot paměťové karty Memory Stick Micro™(M2™)/microSD

#### Ovládání rychlosti přehrávání (DPC)

2,00krát – 0,50krát

#### Výkon

300 mW

#### Požadavky na napájení

Dvě alkalické baterie LR03 (velikost AAA) (součást dodávky): 3,0 V ss.

Je možné použít dvě dobíjecí baterie NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (nejsou součástí dodávky): 2,4 V ss.

#### Provozní teplota

5 °C – 35 °C

#### Rozměry (š/v/h) (vyjma přečnívajících dílů a ovládacích prvků) (JEITA) (*3)

Přibližně 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

#### Hmotnost (JEITA) (*3)

Přibližně 74 g včetně dvou alkalických baterií LR03

#### Dodané příslušenství

Viz „Stručný návod k obsluze“, jež je součástí dodávky IC rekordéru.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

*1 Podporováno je rovněž přehrávání souborů MP3 nahraných pomocí IC rekordéru. Některé kodeky nejsou podporovány.

*2 Pouze model ICD-PX333F

*3 Hodnota změřená podle standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

### Maximální doba nahrávání (*1)(*2)

Maximální doba nahrávání u všech složek je následující.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Vestavěná paměť

44 h 40 m

Paměťová karta

2 GB: 22 h 20 m

4 GB: 44 h 40 m

8 GB: 89 h 25 m

16 GB: 178 h

32 GB: 357 h

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Vestavěná paměť

67 h 5 m

Paměťová karta

2 GB: 33 h 30 m

4 GB: 67 h 5 m

8 GB: 134 h

16 GB: 268 h

32 GB: 536 h

#### 48kbps(MONO)(SP)

Vestavěná paměť

178 h

Paměťová karta

2 GB: 89 h 25 m

4 GB: 178 h

8 GB: 357 h

16 GB: 715 h

32 GB: 1 431 h

#### 8kbps(MONO)(LP)

Vestavěná paměť

1 073 h

Paměťová karta

2 GB: 536 h

4 GB: 1 073 h

8 GB: 2 147 h

16 GB: 4 294 h

32 GB: 8 589 h

(h: hodin/m: minut)

*1 Pokud nahráváte nepřetržitě delší dobu, může se stát, že bude v průběhu nahrávání nutné vyměnit baterie za nové. Podrobnosti k životnosti baterie viz „Životnost baterií“.

*2 Maximální doba nahrávání uvedená v tomto tématu je pouze přibližná a může se lišit dle technických údajů karty.