# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ruční ladění rozhlasové stanice v pásmu FM (ruční prohledávání) (pouze model ICD-PX333F)

Kabel sluchátek slouží jako anténa rádia FM, proto při poslouchání rádia FM připojte sluchátka ke konektoru (sluchátka).

#### Poznámka

- Během příjmu rozhlasového vysílání FM nefungují funkce DCP a redukce šumu.

1. V režimu zastavení vyberte možnost DISP/MENU – „FM Radio“ a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.

   IC rekordér přejde do režimu rádia FM.

2. Krátkým stisknutím tlačítka DISP/MENU přesuňte kurzory (, ) na obě strany frekvence zobrazené v horní části obrazovky.

   IC rekordér je připraven k ladění stanice pomocí skenování frekvencí.

3. Nalaďte stanici opakovaným stisknutím tlačítka – nebo +.
4. Stisknutím tlačítka (stop) rádio FM vypnete.

### Podobné téma

- Přepínání výstupu rádia FM mezi reproduktorem a sluchátky (pouze model ICD-PX333F)
- Automatické ladění rozhlasové stanice v pásmu FM (automatické prohledávání) (pouze model ICD-PX333F)