# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Zapnutí a vypnutí funkce AVLS (pouze modely určené pro Evropu)

Je-li funkce AVLS nastavena na hodnotu „ON“, rozsvítí se indikátor „AVLS“ a hlasitost nelze nastavit na úroveň překračující hladinu nastavenou pomocí funkce AVLS. Tato funkce je při zakoupení nastavena na hodnotu „ON“, ale lze ji rovněž vypnout.

1. V režimu zastavení nebo přehrávání vyberte volbu DISP/MENU – „AVLS“ a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.
2. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte možnost „OFF“ (pokud funkci AVLS vypínáte) nebo „ON“ (pokud funkci AVLS zapínáte) a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.
   Vyberete-li možnost „OFF“, zobrazí se hlášení „AVLS OFF?“ a ozve se pípnutí. Pokud vyberete možnost „ON“, přejděte ke kroku 4.

3. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte možnost „YES“ a potvrďte stiskem tlačítka PLAY/STOP・ENTER.
   Chcete-li zrušit vybrané nastavení, zvolte v tomto kroku možnost „NO“.
4. Stisknutím tlačítka (stop) opusťte režim nabídky.

#### Poznámka

- Při přehrávání souborů při hlasitosti přesahující úroveň určenou funkcí AVLS se po stanovené době zobrazí zpráva „AVLS“ a hodnota „AVLS“ v nabídce se automaticky nastaví na hodnotu „ON“.
- Pokud funkci AVLS vypnete, dejte pozor, abyste záznamy neposlouchali při příliš vysoké hlasitosti.
- Pokud posloucháte po určitou dobu záznamy se sluchátky, funkce AVLS se automaticky zapne, i když položku „AVLS“ v nabídce nastavíte na hodnotu „OFF“.

### Podobné téma

- Informace o funkci AVLS (pouze modely určené pro Evropu)