# Řešení potíží

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Zvuk přichází pouze z jednoho kanálu.

- Když je zvukový výstup externího zařízení připojeného k IC rekordéru monofonní a režim nahrávání je nastaven na hodnotu „192kbps(MONO)“ (SHQ) nebo „128kbps(MONO)“ (HQ), jsou zvuky nahrávány pouze v jednom kanálu. V tomto případě nastavte režim nahrávání v nabídce na hodnotu „48kbps(MONO)“ (SP) nebo „8kbps(MONO)“ (LP).

### Podobné téma

- Nastavení režimu nahrávání (REC Mode)