# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nahrávání rozhlasového vysílání v pásmu FM (pouze model ICD-PX333F)

1. Nalaďte stanici, kterou chcete nahrávat.
2. Stisknutím tlačítka REC/PAUSE zahajte nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka (stop) zastavte nahrávání.

#### Poznámka

- Když je aktivní rádio FM, není možné měnit paměťová média či vybírat složky. Před zahájením nahrávání rádia FM předem zvolte paměťové médium a složku, které chcete použít k záznamu vysílání FM.
- Při nahrávání rozhlasového vysílání FM jsou deaktivovány funkce „Mic Sensitivity“, „VOR“ a „LCF(Low Cut)“.

#### Tip

- Zaznamenaný soubor se ukládá jako poslední soubor v aktuálně vybrané složce s názvem souboru, který odpovídá pravidlům pojmenovávání souborů nahrávek rozhlasového vysílání FM („rok a datum záznamu_čas záznamu_frekvence FM“). Je-li při nahrávání rozhlasového vysílání v pásmu FM vybrána složka s ikonou (jedná se o složky pro soubory určené pouze k přehrávání), IC rekordér automaticky vybere v seznamu složek první složku (s ikonou ), kterou je možné použít, a zaznamenaný soubor uloží do této složky. (Složky s ikonou jsou vytvořeny pro ukládání souborů.)