# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ochrana proti nechtěným operacím (HOLD)

Všechna tlačítka je možné vypnout (HOLD), aby se zabránilo neúmyslnému spuštění při přenášení IC rekordéru apod.

1. Posunutím přepínače HOLD・POWER ON/OFF ve směru polohy „HOLD“ deaktivujete tlačítka, když je zapnuto napájení.

   Asi na 3 sekundy se objeví nápis „HOLD“, což znamená, že jsou zakázány všechny operace tlačítek.

#### Poznámka

- Když je během nahrávání aktivována funkce HOLD, jsou všechny operace pomocí tlačítek zakázány. Nahrávání ukončíte tak, že nejprve zrušíte funkci HOLD.

#### Tip

- I když je funkce HOLD aktivní, můžete ukončit přehrávání alarmu stisknutím libovolného tlačítka. (Nelze zastavit normální přehrávání.)

### Podobné téma

- Zrušení funkce HOLD