# Řešení potíží

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Seznam zpráv

Pokud se na displeji zobrazí zpráva, postupujte dle níže uvedených pokynů.

#### HOLD

Všechny operace tlačítek jsou znemožněny, protože IC rekordér je ve stavu HOLD, aby se zabránilo nechtěným úkonům. Přesunutím přepínače HOLD•POWER ON/OFF směrem do středu ukončete stav HOLD IC rekordéru.

(Viz „Zrušení funkce HOLD“.)

#### Low Battery

Baterie jsou vybité. Vyměňte staré alkalické baterie LR03 (velikost AAA) za nové. Nebo vyměňte staré dobíjecí baterie za nové.

(Viz „Vložení baterií“.)

#### Memory Card Error

Došlo k chybě při vkládání paměťové karty do slotu pro paměťové karty. Vyjměte ji a pokuste se ji vložit znovu. Pokud tato zpráva přetrvává, použijte novou paměťovou kartu.

#### Memory Card Not Supported

- Je vložena paměťová karta, kterou IC rekordér nepodporuje.

  (Viz „Informace o kompatibilních paměťových kartách“. )

- Je vložena paměťová karta M2™, kterou IC rekordér neautorizuje.

  (Viz „Informace o kompatibilních paměťových kartách“.)

#### Read Only Memory Card

Je vložena paměťová karta pouze ke čtení. Paměťovou kartu určenou pouze ke čtení není možné v IC rekordéru použít.

#### Memory Card Locked

Paměťová karta je chráněná proti zápisu. Paměťovou kartu chráněnou proti zápisu není možné v IC rekordéru použít.

#### Memory Card Access Denied

Protože je vložena paměťová karta obsahující funkce řízení přístupu, není možné ji použít.

#### Memory Full

Zbývající kapacita paměti IC rekordéru je nedostatečná. Před nahráváním vymažte některé soubory.

(Viz „Mazání souboru“.)

#### File Full

Pokud počet souborů ve vybrané složce již dosáhl maximálního počtu, nebo celkový počet souborů uložených v IC rekordéru překročil maximum, nelze nahrát nový soubor. Před nahráváním vymažte některé soubory.

(Viz „Mazání souboru“.)

#### File Damaged

Nelze přehrávat nebo upravovat soubory, protože jsou data vybraného souboru poškozena.

#### Format Error

IC rekordér není možno zapnout pomocí počítače, protože neexistuje kopie řídicího souboru, který je potřebný k provozu. Naformátujte IC rekordér pomocí funkce formátování v nabídce. Nepoužívejte k formátování IC rekordéru počítač.

(Viz „Formátování paměti (Format)“.)

#### Process Error

- IC rekordér není schopen přistupovat k paměti. Vyjměte a znovu vložte baterie.
- Uložte záložní kopii svých dat a pomocí nabídky naformátujte IC rekordér.

  (Viz „Formátování paměti (Format)“.)

- Název souboru dosáhl maximálního počtu znaků. Soubor možná nepůjde rozdělit nebo přesunout.

#### Stop and Reinsert Memory Card

Paměťová karta byla vložena během nahrávání či přehrávání.

Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji, když je IC rekordér v režimu zastavení.

#### Set Date&Time

Nastavte hodiny. V opačném případě nelze nastavit budík.

(Viz „Nastavení hodin pomocí nabídky“. )

#### Track Marks are Full

V souboru můžete nastavit až 98 značek stopy. Vymažte nepotřebné značky stopy.

(Viz „Smazání značky stopy“.)

#### No File

Vybraná složka neobsahuje žádné soubory. Z tohoto důvodu nelze přesunovat soubor, nastavovat budík apod.

#### No Track Marks

Při pokusu o vymazání značky nebo značek stopy či rozdělení souboru v místě značky nejsou k dispozici žádné značky stopy.

#### Low Battery Level

Nelze naformátovat paměť nebo smazat všechny soubory ve složce, protože není k dispozici dostatečná kapacita baterie. Vyměňte staré alkalické baterie LR03 (velikost AAA) za nové. Nebo vyměňte staré dobíjecí baterie za nové.

(Viz „Vložení baterií“.)

#### Already Set

- Vybraný soubor je již pro přehrávání budíku nastaven. Vyberte jiný soubor.
- Nastavujete budík pro přehrávání souboru v době, která již byla nastavena v jiném souboru. Změňte nastavení budíku.

(Viz „Přehrávání souboru v požadovaném čase s budíkem“.)

#### Past Date/Time

Nastavili jste budík na čas, který již nastal. Zkontrolujte a nastavte odpovídající datum a čas.

(Viz „Přehrávání souboru v požadovaném čase s budíkem“.)

#### File Protected

Vybraný soubor je chráněn nebo jde o soubor „Read only“. Nelze jej vymazat. Zrušte ochranu v IC rekordéru nebo v počítači zrušte typ ochrany „Read only“, abyste mohli soubor upravit pomocí IC rekordéru.

(Viz „Ochrana souboru“.)

#### Settings are Full

Pokud již bylo do paměti IC rekordéru uloženo 30 stanic FM, nelze přednastavit další stanici FM (pouze model ICD-PX333F).

(Viz „Automatické předvolení rozhlasových stanic v pásmu FM (pouze model ICD-PX333F)“ a „Ruční předvolení rozhlasových stanic v pásmu FM (pouze model ICD-PX333F)“.)

#### Set Add/Overwrite

Položka „Add/Overwrite“ je v nabídce nastavena na hodnotu „OFF“. Nelze přidat nebo přepsat nahrávku.

(Viz „Přidání nahrávky do dříve nahraného souboru (Add)“ a „Přidání přepisovací nahrávky během přehrávání (Overwrite)“.)

#### Unknown Data

- Data nejsou ve formátu podporovaném IC rekordérem. IC rekordér podporuje pouze soubory ve formátu MP3(.mp3).

  (Viz „Design a specifikace“.)

- Nelze přehrávat soubory chráněné autorskými právy.

#### Invalid Operation

- Není možné rozdělovat soubory nebo nastavovat značku stopy v souborech ve složce nebo .
- Pokud paměťová karta obsahuje vadný blok, není na ni možné zapisovat. Připravte si novou paměťovou kartu, kterou stávající kartu nahradíte.
- Funkci „Divide All Track Marks“ není možné použít, protože se od pozice rozdělení v rozmezí 0,5 sekundy nachází značka stopy.
- Funkci „Divide All Track Marks“ není možné použít, protože se od začátku či konce souboru v rozmezí 0,5 sekundy nachází značka stopy.
- Délka souboru je menší než 1 sekunda; takto krátký soubor není možné rozdělit.
- Funkci „Divide Current Position“ není možné použít na pozici v rozmezí 0,5 sekundy od začátku či konce souboru.
- Název souboru dosáhl maximálního počtu znaků. Soubor možná nepůjde rozdělit nebo přesunout.

#### Cannot Divide - Max 199 Files

Pokud počet souborů ve vybrané složce již dosáhl hodnoty 199, nebo celkový počet souborů uložených v IC rekordéru přesáhl maximum, nelze soubor rozdělit. Před rozdělením souboru vymažte některé soubory.

(Viz „Mazání souboru“.)

#### Same File Name Exists

Soubor se stejným názvem již ve složce při dělení, kopírování nebo přesouvání existuje.

#### No Memory Card

Při pokusu o nastavení nabídek „Select Memory“ nebo „File Copy“, není ve slotu pro paměťové karty vložena paměťová karta.

#### New File

Nahrávaný soubor dosáhl limitu maximální velikosti (500 MB). Soubor bude automaticky rozdělen a nahrávání bude pokračovat jako nový soubor.

#### Erased-too near Track Marks

Pokud se v rozmezí 0,5 sekundy od pozice rozdělení nachází značka stopy, tato značka stopy se automaticky vymaže.

#### No operation with Memory Card

Budík není možné nastavit v souboru uloženém na paměťové kartě. Nastavte paměťové médium IC rekordéru na možnost „Built-In Memory“.

(Viz „Výběr paměti“.)

#### AVLS

- Hlasitost zvuku překračuje úroveň určenou funkcí AVLS. Nastavte hlasitost na střední úroveň.

  (Viz „Informace o funkci AVLS (pouze modely určené pro Evropu)“ a „Zapnutí a vypnutí funkce AVLS (pouze modely určené pro Evropu)“.)

- Přehráváte se sluchátky soubory při hlasitosti, která překračuje úroveň stanovenou funkcí AVLS po stanovenou dobu.Položka „AVLS“ v nabídce je automaticky nastavena na hodnotu „ON“.

  (Viz „Informace o funkci AVLS (pouze modely určené pro Evropu)“ a „Zapnutí a vypnutí funkce AVLS (pouze modely určené pro Evropu)“.)

#### Change Folder

Pokud se ve složce nebo nenacházejí žádné soubory, nezobrazují se na displeji žádné složky. Zobrazí se složka se souborem.

#### System Error

V systému došlo k jiné než výše uvedené chybě. Vyjměte baterie a vložte je zpět.