# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Informace o funkci AVLS (pouze modely určené pro Evropu)

Funkce AVLS (Systém automatického omezování hlasitosti) umožňuje při použití sluchátek poslouchat zvuk v přiměřené úrovni hlasitosti.

Funkce AVLS omezuje maximální hlasitost, aby nedošlo k poškození sluchu či rozptýlení pozornosti a aby byla zachována přiměřená úroveň hlasitosti.

### Funkce „AVLS“ je nastavena na možnost „ON“

Pokusíte-li se nastavit hlasitost na úroveň přesahující hladinu určenou funkcí AVLS, rozsvítí se indikátor „AVLS“. Nastavení hlasitosti na úroveň přesahující tuto mez není možné.

#### Poznámka

- Při zakoupení IC rekordéru je funkce „AVLS“ nastavena na hodnotu „ON“. Pokud chcete funkci vypnout a přehrávat soubory při původní hlasitosti, pomocí nabídky nastavte funkci „AVLS“ na hodnotu „OFF“.