# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Control del sonido durante la grabación

Si conecta los auriculares estéreo a la toma (auriculares), puede controlar la grabación.

1. Conecte los auriculares a la toma (auriculares).
2. Pulse VOL -/+ para ajustar el volumen de control.
   El volumen de control no afecta al nivel de grabación.

#### Nota

- Si el cable de los auriculares toca la grabadora IC mientas está controlando la grabación, puede que la grabadora IC grabe el ruido del roce. El ruido se puede reducir sujetando el cable de forma que quede separado de la grabadora IC.

### Tema relacionado

- Grabación de sonido desde los micrófonos incorporados