# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Grabación con un micrófono externo

Si conecta un micrófono estéreo a la grabadora IC y el modo de grabación está ajustado en el modo “SHQ” o “HQ”, puede grabar sonido en estéreo. Puede reproducir el sonido en estéreo mediante auriculares estéreo.

1. Conecte un micrófono externo () a la toma cuando la grabadora IC se encuentre en el modo de parada.

   “Select Input” aparece en el visor. Si no aparece “Select Input”, ajústelo en el menú.
2. Pulse – o + para seleccionar “MIC IN” y a continuación pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Pulse (parada) para salir del modo de menú.
4. Pulse REC/PAUSE para iniciar la grabación.

   El micrófono incorporado se desactiva automáticamente.

   Si el nivel de entrada no es lo suficientemente potente, ajuste el nivel de “Mic Sensitivity” en la grabadora IC.

   Si se conecta un micrófono de alimentación por enchufe, el micrófono recibe alimentación automáticamente de la grabadora IC.

#### Nota

- Una vez realizada la conexión, compruebe la calidad de sonido de la conversación y el nivel de grabación antes de iniciar la grabación.
- Si se graba el pitido del teléfono o un tono de marcado, es posible que la conversación se grabe con un nivel de sonido inferior. En este caso, inicie la grabación después de que la conversación haya comenzado.
- Es posible que la función VOR no funcione, dependiendo del tipo de teléfono o del estado de la línea.
- Sony no acepta ningún tipo de responsabilidad, incluso en el caso de que no pueda grabar una conversación con la grabadora IC.

#### Sugerencia

- Para detener la grabación, pulse (parada).
- Puede utilizar el micrófono condensador de electreto tipo auricular (no suministrado) para grabar el sonido de un teléfono fijo o móvil. Para obtener más información acerca de cómo establecer la conexión, consulte el manual de instrucciones suministrado con el micrófono.

### Tema relacionado

- Ajuste de la sensibilidad del micrófono (Mic Sensitivity)
- Selección del modo de entrada (Select Input)