# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Cambio de la sensibilidad del receptor de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)

Es posible ajustar la sensibilidad del receptor cuando se escucha la radio FM.

1. En el modo de recepción de radio FM, seleccione DISP/MENU - “DX/LOCAL” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

2. Pulse – o + para seleccionar “DX” o “LOCAL” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Descripción de las opciones de menú

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de menú disponibles.

DX:

Por lo general, seleccione este ajuste.

(Ajuste inicial)

LOCAL:

Seleccione este ajuste si se producen interferencias o una caída a causa de un campo eléctrico intenso alrededor de la antena de transmisión de la emisora, etc.

#### Nota

- Seleccione “DX” cuando el estado de recepción de la grabadora IC no sea bueno porque la señal es débil.