# Solución de problemas

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## El sonido proviene de un solo canal.

- Si la salida de audio de un dispositivo externo conectado a la grabadora IC es monoaural y el modo de grabación está ajustado en “192kbps(MONO)” (SHQ) o “128kbps(MONO)” (HQ), el sonido se graba únicamente en un canal. En este caso, ajuste el modo de grabación en “48kbps(MONO)” (SP) o “8kbps(MONO)” (LP) en el menú.

### Tema relacionado

- Selección del modo de grabación (REC Mode)