# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Activación o desactivación del pitido (Beep)

Puede activar o desactivar el pitido.

1. En el modo de parada, seleccione DISP/MENU - “Detail Menu” - “Beep” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

2. Pulse – o + para seleccionar “ON” o “OFF” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Descripción de las opciones de menú

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de menú disponibles.

ON:

Sonará un pitido para indicar que se ha aceptado una operación o que se ha producido un error.

(Ajuste inicial)

OFF:

No se escuchará ningún pitido.

#### Nota

- La alarma suena aunque “Beep” esté ajustado en “OFF” en el menú.