# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ajuste de la sensibilidad del micrófono (Mic Sensitivity)

Puede ajustar la sensibilidad del micrófono incorporado. Ajuste esta opción de menú antes de iniciar la grabación.

1. En el modo de parada o de grabación, seleccione DISP/MENU - “Detail Menu”-“Mic Sensitivity” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

2. Pulse – o + para seleccionar el nivel de sensibilidad del micrófono que desee y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Descripción de las opciones de menú

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de menú disponibles.

High:

Adecuado para grabar un sonido alejado de la grabadora IC o un sonido débil; por ejemplo, una grabación realizada en una sala amplia.

Medium:

Adecuado para grabar el sonido de una conversación normal o reunión; por ejemplo, una grabación realizada en un área de reuniones o durante una entrevista.

(Ajuste inicial)

Low:

Adecuado para grabar dictados con un micrófono cerca de la boca, un sonido cercano a la grabadora IC o un sonido fuerte.

#### Nota

- Durante la grabación de FM, el ajuste Mic Sensitivity está desactivado (solo ICD-PX333F).

### Tema relacionado

- Grabación de emisiones de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)