# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Inserción de las pilas

1. Inserte las pilas.
   Deslice y levante la tapa del compartimento de las pilas, inserte pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) con la polaridad correcta y cierre la tapa.

#### Nota

- No utilice pilas de manganeso con esta grabadora IC.
- Al sustituir las pilas, asegúrese de sustituir ambas pilas por unas nuevas al mismo tiempo.
- Si no va a utilizar la grabadora IC durante un período de tiempo prolongado, extraiga las pilas para evitar daños derivados de la corrosión y de posibles fugas de las pilas.

#### Sugerencia

- Si la tapa del compartimento de las pilas se desprende de forma accidental, vuelva a colocarla como se indica en la ilustración.

- El indicador de energía restante de la pila del visor muestra el estado de la pila.

  : aparece “Low Battery Level”. Sustituya las pilas antiguas por otras nuevas.

  : aparecerá “Low Battery” y la grabadora IC dejará de funcionar.

- Cuando sea necesario sustituir las pilas, los archivos grabados o los ajustes de la alarma no se borrarán aunque se extraigan las pilas.
- Al sustituir las pilas, el reloj seguirá moviéndose durante aproximadamente 1 minuto después de haberlas extraído.
- Puede utilizar dos pilas recargables NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (no suministradas).