# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Activación o desactivación del indicador de funcionamiento (LED)

Este ajuste activa y desactiva el indicador de funcionamiento durante la operación.

1. En el modo de parada, seleccione DISP/MENU - “Detail Menu” - “LED” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

2. Pulse – o + para seleccionar “ON” o “OFF y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Descripción de las opciones de menú

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de menú disponibles.

ON:

Durante el acceso a la memoria, la grabación o la reproducción, el indicador de funcionamiento se ilumina o parpadea.

(Ajuste inicial)

OFF:

El indicador de funcionamiento no se enciende ni parpadea, aunque se esté llevando a cabo una operación.

#### Nota

- Cuando la grabadora IC se conecta a un ordenador, el indicador de funcionamiento se enciende o parpadea aunque “LED” esté ajustado en “OFF”.