# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reproducción del sonido grabado

1. Deslice el interruptor HOLD・POWER ON/OFF en el sentido de “POWER ON/OFF” para encender la grabadora IC o hacia el centro para anular el estado HOLD de la grabadora IC.
   Aparece la ventana del modo de parada.
2. Seleccione el archivo que desee reproducir.
   Si no selecciona un archivo, se reproducirá el archivo que se acabe de grabar.
3. Pulse PLAY/STOP・ENTER.

   La reproducción comienza y el indicador de funcionamiento () se iluminará en verde.

4. Pulse VOL –/+ para ajustar el volumen.

#### Nota

- Solo para clientes en Europa:

  Cuando “AVLS” esté ajustado en “ON” en el menú y se enciende el indicador “AVLS”, no es posible ajustar el volumen a un nivel que sobrepase el nivel especificado de AVLS. Si desea desactivar la función y reproducir los archivos al volumen original, utilice el menú para ajustar “AVLS” en “OFF”.

#### Sugerencia

- Pulse (parada) para detener la reproducción.

### Tema relacionado

- Para encenderla
- Anulación de la función HOLD
- Selección de una carpeta y un archivo
- Operaciones diversas durante la reproducción