# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reducción del ruido del sonido de reproducción y aportación de claridad a la voz humana - Función de corte de ruido

La función de corte de ruido reduce el ruido ambiental, salvo la voz humana, lo que permite percibir con mayor nitidez la voz de las personas al escuchar el sonido de reproducción.

1. En el modo de parada o reproducción, deslice el interruptor NOISE CUT hacia “ON”.
2. Seleccione DISP/MENU - Detail Menu - “Noise Cut Level” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

3. Pulse – o + para seleccionar “Maximum” o “Medium” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
4. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Descripción de las opciones de menú

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de menú disponibles.

Maximum:

El nivel de corte del ruido será mayor.

(Ajuste inicial)

Medium:

El nivel de corte del ruido será menor. Seleccione esta opción cuando no pueda captar el sonido claramente ajustando la función de corte del ruido en “Maximum”.

#### Nota

- El efecto de la función de corte de ruido puede variar en función del estado de la voz grabada.
- Al reproducirse archivos a través del altavoz incorporado o grabar una emisión de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F), la función de corte de ruido no se encuentra disponible.
- Si utiliza el altavoz incorporado, la función de corte de ruido no funciona.

#### Sugerencia

- Para cancelar la función de corte del ruido, deslice el interruptor NOISE CUT hacia “OFF”.

### Tema relacionado

- Grabación de emisiones de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)