# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ajuste del reloj

Es necesario ajustar el reloj para utilizar la función de alarma o para grabar la fecha y la hora.

Al insertar las pilas por primera vez, o bien al insertar las pilas después de que la grabadora IC haya permanecido sin pilas durante más de 1 minuto, aparece “Set Date&Time” y, a continuación, aparece la ventana de ajuste del reloj.

1. Ajuste el año, el mes, el día, la hora y los minutos.

   Pulse – o + para ajustar el año (los dos últimos dígitos del año) y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

   Repita este proceso para ajustar el mes, el día, la hora y los minutos en este orden.

   Al ajustar los minutos, aparece la animación “Executing...” y, a continuación, aparece la ventana del modo de parada.

#### Nota

- Si no pulsa PLAY/STOP・ENTER antes de que transcurra 1 minuto después de introducir los datos de ajuste del reloj, el modo de ajuste del reloj se cancelará y el visor volverá a mostrar el modo de parada.
- Si durante el modo de ajuste del reloj se pulsa cualquier botón que no se utilice en el ajuste del reloj, se cancela el ajuste del reloj. Para ajustar el reloj, utilice el menú.
- La hora se muestra en el formato de 12 hora con “AM” o “PM”, o en formato de 24 hora, dependiendo del ajuste “Time Display” del menú. El ajuste predeterminado diferirá en función del país o de la región en la que haya adquirido la grabadora IC.

#### Sugerencia

- Mientras que la grabadora IC se encuentra en el modo de parada, pulse (parada) para mostrar la fecha y la hora actuales durante aproximadamente 3 segundo.
- El reloj también se puede ajustar a través del menú.

### Tema relacionado

- Ajuste del reloj a través del menú
- Selección de la visualización del reloj (Time Display)