# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Operaciones diversas durante la reproducción

Cuando se está reproduciendo con la grabadora IC se pueden realizar las siguientes operaciones.

#### Para detener la operación en la posición actual (función de pausa de reproducción)

Pulse PLAY/STOP・ENTER. Para reanudar la reproducción a partir de este punto, vuelva a pulsar PLAY/STOP・ENTER.

#### Para volver al principio del archivo actual

Pulse – una sola vez.

Cuando se ajusta una marca de pista, la grabadora IC retrocede hasta la marca de pista que se encuentra antes del punto actual.

(La grabadora IC se comporta como se describe aquí cuando la función “Easy Search” se ajusta en “OFF”.)

#### Para volver a los archivos anteriores

Pulse – de forma repetida.

(Durante el modo de parada, mantenga pulsado el botón para retroceder archivos de forma continua. En el modo de búsqueda continua, la grabadora IC no localiza las marcas de pista.)

#### Para pasar al archivo siguiente

Pulse + una sola vez.

Cuando se ajusta una marca de pista, la grabadora IC avanza hasta la marca de pista que se encuentra después del punto actual.

(La grabadora IC se comporta como se describe aquí cuando la función “Easy Search” se ajusta en “OFF”.)

#### Para pasar a los archivos siguientes

Pulse + de forma repetida.

(Durante el modo de parada, mantenga pulsado el botón para saltar archivos de forma continua. En el modo de búsqueda continua, la grabadora IC no localiza las marcas de pista.)

### Tema relacionado

- Reproducción del sonido grabado
- Adición de una marca de pista
- Búsqueda rápida de un punto determinado (Easy Search)