# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Preajuste manual de las emisoras de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)

Puede almacenar una emisora de radio FM que no haya sido registrada en un número de preajuste.

Es posible preajustar hasta 30 emisoras de radio FM.

1. En el modo de parada, seleccione DISP/MENU - “FM Radio” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

   La grabadora IC entra en el modo de radio FM.

2. Pulse DISP/MENU brevemente para mover los cursores (, ) a ambos lados de la visualización de frecuencias en la línea superior del visor.

   La grabadora IC está lista para sintonizar una emisora mediante la búsqueda de frecuencias.

3. Pulse – o + varias veces para sintonizar la emisora que desee preajustar y almacenarla en un número de preajuste.
   Si la emisora sintonizada no es una emisora preajustada, se muestra “P - -”. En este caso, puede registrarla con un nuevo número de preajuste.
4. Pulse PLAY/STOP・ENTER.
   El visor mostrará el número de preajuste, la frecuencia y “Assign to Preset?”.
5. Pulse – o + para seleccionar “YES” y a continuación pulse PLAY/STOP・ENTER.

   La emisora se almacenará en la memoria en el número de preajuste.

#### Nota

- Si pasan 10 segundo después de que aparezca “Assign to Preset?”, se cancelarán las operaciones de ajuste.