# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Inserción de una tarjeta de memoria

Además de utilizar la memoria interna, también puede grabar archivos en una tarjeta de memoria.

#### Nota

- En esta guía de ayuda, a las tarjetas M2™ y microSD se las denomina en general “tarjeta de memoria”. La ranura para tarjeta de memoria M2™/microSD se denomina “ranura para tarjeta de memoria”.

1. Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria mientras se encuentra en el modo de parada.

2. Inserte una tarjeta M2™ con el lado del terminal mirando hacia arriba () (*), o inserte una tarjeta microSD con el lado de la etiqueta mirando hacia arriba () (*), con firmeza hasta que haga clic en su sitio.

   * Al insertar una tarjeta de memoria con la parte posterior de la grabadora IC mirando hacia usted.

3. Cierre la tapa.

#### Nota

- No inserte ni extraiga la tarjeta de memoria durante la grabación/reproducción/formateado.

  Esto puede provocar un fallo de funcionamiento en la grabadora IC.

- No extraiga la tarjeta de memoria mientras que la animación “Accessing...” aparezca en el visor. El hacerlo podría dañar los datos.
- Si no se reconoce una tarjeta de memoria, extráigala e insértela de nuevo en la grabadora IC.
- Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria firmemente. Además, no inserte en la ranura ningún líquido, metal, sustancias inflamables o cualquier otro objeto que no sea una tarjeta de memoria. Esto podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o un fallo de funcionamiento.
- Antes de la grabación, le recomendamos que copie todos los datos almacenados en la tarjeta de memoria a un ordenador y formatee la tarjeta de memoria de la grabadora IC de modo que no contenga datos.

#### Sugerencia

- Para extraer la tarjeta de memoria, presione la tarjeta de memoria hacia el interior de la ranura. Cuando salte, retírela de la ranura de la tarjeta de memoria.

### Tema relacionado

- Selección de la memoria
- Formateo de la memoria (Format)
- Estructura de carpetas y archivos
- Acerca de la tarjeta de memoria compatible