# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Cómo evitar el funcionamiento no intencionado (HOLD)

Puede desactivar todos los botones (HOLD) para evitar el funcionamiento no intencionado cuando transporta la grabadora IC, etc.

1. Deslice el interruptor HOLD・POWER ON/OFF en el sentido de “HOLD” para desactivar los botones mientras la grabadora se encuentre encendida.

   “HOLD” aparece durante aproximadamente 3 segundo, indicando que se ha desactivado el funcionamiento de todos los botones.

#### Nota

- Cuando se activa la función HOLD durante la grabación, se desactiva el funcionamiento de todos los botones. Para detener la grabación, cancele primero la función HOLD.

#### Sugerencia

- Aunque la función HOLD esté activada, puede pulsar cualquier botón para detener la reproducción de la alarma. (No puede detener la reproducción normal.)

### Tema relacionado

- Anulación de la función HOLD