# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reducción de ruido durante la grabación (LCF(Low Cut))

Puede ajustar la función LCF(Low Cut Filter) para eliminar una baja frecuencia y, de este modo, reducir el rugido del viento; pudiendo, por lo tanto, grabar un archivo con mayor claridad.

1. En el modo de parada o de grabación, seleccione DISP/MENU - “Detail Menu”-“LCF(Low Cut)” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

2. Pulse – o + para seleccionar “ON” o “OFF” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Descripción de las opciones de menú

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de menú disponibles.

ON:

La función LCF está activada.

OFF:

La función LCF está cancelada.

(Ajuste inicial)

#### Nota

- Durante la grabación de FM, la función LCF no se encuentra disponible (solo ICD-PX333F).

#### Sugerencia

- Seleccione “OFF” en el paso 2 para cancelar la función LCF.

### Tema relacionado

- Grabación de emisiones de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)