# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Cambio de la sensibilidad de la búsqueda (solo para el modelo ICD-PX333F)

Es posible ajustar la sensibilidad de la búsqueda durante el preajuste de emisoras de radio FM.

1. En el modo de recepción de radio FM, seleccione DISP/MENU - “Scan Sensitivity” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

2. Pulse – o + para seleccionar “High” o “Low” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Descripción de las opciones de menú

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de menú disponibles.

High:

La sensibilidad de la búsqueda está ajustada un nivel alto.

(Ajuste inicial)

Low:

La sensibilidad de la búsqueda está ajustada un nivel bajo.